ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  |
| --- |
| Запрос ценовой информации, необходимый для расчета начальной (максимальной) цены контракта на восстановление дренажного лотка на участке автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, от пересечения Строителей в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3 до ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7; от ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7 до пересечения с ул. Иващенко, в районе жилого дома № 7 квартала 6 (в районе дома № 12 ул. Радищева). |
| Заказчик:  | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Место нахождения:  | 665653, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20,тел. 8(39566)3-00-08 |
| Структурное подразделение (Инициатор закупки) | Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства,Яковлева И.М.  |
| Наименование закупки | восстановление дренажного лотка на участке автодороги по ул. Строителей, ул. Янгеля, ул. Радищева, расположенный по адресу: г. Железногорск-Илимский, от пересечения Строителей в районе здания № 9А/1 ул. Иващенко (здание АСУП) до ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3; от ул. Янгеля в районе жилого дома № 27 квартала 3 до ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7; от ул. Радищева в районе жилого дома № 7 квартала 7 до пересечения с ул. Иващенко, в районе жилого дома № 7 квартала 6 (в районе дома № 12 ул. Радищева). |
| Описание объекта закупки, включая единицы измерения, количество товара, объема работы или услуги |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
|  |  |  | ГЭСН46-04-003-03 |
| 1 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 7 |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,08442 | ГЭСН01-01-003-09 |
| 3 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,0678 | ГЭСН01-02-057-03 |
| 4 | Демонтаж плит перекрытий лотков П 8-8и | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 | ГЭСН07-06-002-07 |
| 5 | Демонтаж плит перекрытий лотков П 11-8и | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 | ГЭСН07-06-002-07 |
| 6 | Очистка непроходных каналов от ила и грязи ( примен.) | 1 м3 ила, грязи | 8,1 | ГЭСНр66-12-07 |
| 7 | Очистка существующего прохода от ила и грязи | 1 м3 ила, грязи | 16,5 | ГЭСНр66-12-08 |
| 8 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,05 | ГЭСН01-01-003-09 |
| 9 | Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 3-4 | 1000 м2 спланированной поверхности | 0,06 | ГЭСН01-01-109-02 |
| 10 | Устройство плит перекрытий каналов П8-8и | 100 шт. сборных конструкций | 0,12 | ГЭСН07-06-002-07 |
| 11 | Плиты П 8-8и ( новые) | шт. | 4 | прайс-лист |
| 12 | Устройство плит перекрытий каналов П 11-8и | 100 шт. сборных конструкций | 0,18 | ГЭСН07-06-002-07 |
| 13 | Плиты П 11-8и ( новые) | шт. | 6 | прайс-лист |
| 14 | Обратная засыпка экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,09354 | ГЭСН01-01-003-09 |
| 15 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,9354 | ГЭСН01-02-005-02 |
| 16 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см | 1000 м2 покрытия | 0,065 | ГЭСН27-06-002-17 |
| 17 | Устройство основания: щебеночного | 10 м3 основания | 0,084 | ГЭСН23-01-001-02 |
| 18 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0128 | ГЭСН06-01-001-01 |
| 19 | Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т ФБС 24.3.6-т | 100 шт. сборных конструкций | 0,11 | ГЭСН07-05-001-02 |
| 20 | Монтаж: решеток 2,1х2,1 | 1 т конструкций | 0,20634 | ГЭСН09-06-001-02 |
| 21 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,292 | ГЭСН08-01-003-07 |
| 22 | Установка блоков стен подвалов массой: ФБС 9.3.6-т | 100 шт. сборных конструкций | 0,04 | ГЭСН07-05-001-01 |
| 23 | Установка блоков стен подвалов массой: ФБС 12.3.6-т | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 | ГЭСН07-05-001-01 |
| 24 | Установка блоков стен подвалов массой: ФБС 24.3.6-т | 100 шт. сборных конструкций | 0,02 | ГЭСН07-05-001-02 |
| 25 | Монтаж: решеток 1,2х0,6 | 1 т конструкций | 0,04629 | ГЭСН09-06-001-02 |
| 26 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0022 | ГЭСН06-01-001-01 |
| 27 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,131 | ГЭСН08-01-003-07 |

 |
| Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности ТРУ, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Основные условия исполнения контракта, в том числе:-требования к порядку поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг-предполагаемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг-порядок оплаты-размер обеспечения исполнения контракта-требования к гарантийному сроку ТРУ и (или) объему предоставления гарантий их качества | Наличие строительной техники, близость бетонного завода.Соответствие бетонной смеси заявленной маркиС 10.06.2014 по 15.09.2014 г.Расчет за фактически выполненные работы Заказчик производит в течение 30 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком счета, справки о стоимости работ (КС-3) и подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2).  Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации через Казначейство, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.2%36 месяцев |
| Предполагаемые сроки проведения закупки | май 2014г. |
| Срок предоставления ценовой информации | До 12.05.2014 |
| Место и порядок предоставления ценовой информации | **Информация направляется** в письменном виде на почтовый адрес и дублируется по факсу или на электронный адрес в виде сканированного документа с указанием в поле «Тема» «для Яковлевой И.М.».**Почтовый адрес:** 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».**Электронный адрес:** **arhitectura.ad@yandex.ru****Контактный телефон: (39566) 3-24-59;**  **(39566) 3-24-59 факс****Контактные лица:** Яковлева И.М.Ответ на запрос ценовой информации должен содержать информацию:1. позволяющую Заказчику однозначно определить цену единицы товара, работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе
2. срок действия цены
3. расчет такой цены
 |
| Проведение процедуры сбора данной информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика |

Запрос составил: И.М. Яковлева