ЗАПРОС ЦЕНОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

|  |
| --- |
| Запрос ценовой информации, необходимый для расчета начальной (максимальной) цены контракта на ремонт водоотводных лотков: водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 квартала (34 м. в районе жилого дома № 14 8 квартала);  |
| Заказчик:  | администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Место нахождения:  | 665653, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20,тел. 8(39566)3-00-08 |
| Структурное подразделение (Инициатор закупки) | Отдел строительства, архитектуры и городского хозяйства,Яковлева И.М.  |
| Наименование закупки | водоотводной лоток на участке автодороги по ул. 40 лет ВЛКСМ, расположенный по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, от пересечения с ул. Иващенко в районе дома № 1 до завершения улицы, в районе жилого дома № 14 8 квартала (34 м. в районе жилого дома № 14 8 квартала); |
| Описание объекта закупки, включая единицы измерения, количество товара, объема работы или услуги |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж стальных решеток трубы-лотка, стали массой: до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,24 | ТЕР09-02-001-01 |
| 2 | Демонтаж трубы -лотка (прим) | 1 т конструкций | 3,052 | ТЕР09-02-001-03 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,03 | ТЕР01-01-003-09 |
| 4 | доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 4 | 100 м3 грунта | 0,03 | ТЕР01-02-055-04 |
| 5 | Устройство основания: щебеночного | 10 м3 основания | 0,272 | ТЕР23-01-001-02 |
| 6 | Укладка стального лотка- трубы диаметром: 800 мм | 1 км трубопровода | 0,014 | ТЕР22-01-011-14 |
| 7 | Устройство поясов: в опалубке | 100 м3 железобетона в деле | 0,0784 | ТЕР06-01-035-01 |
| 8 | Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2 | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0,029 | ТЕР07-02-002-07 |
|  | лотки ж/б Л4-8 |  м3  | ,2,9 |  |
| 9 | Устройство монолитных стыков лотка (прим) | 100 м3 железобетона в деле | 0,006 | ТЕР06-01-035-01 |
| 10 | наваривание уголка к существующим решеткам | 10 т конструкций | 0,01624 | ТЕР09-05-002-03 |
| 11 | обратная засыпка грунтов | 1000 м3 грунта | 0,01 | ТЕР01-01-003-09 |
| 12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3, 4 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,1 | ТЕР01-02-005-02 |
| 13 | Монтаж: решеток | 1 т конструкций | 0,402 | ТЕР09-06-001-02 |
| 14 | прогрузка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 | 1000 м3 грунта | 0,02 | ТЕР01-01-013-09 |
| 15 | Перевозка грунта, расстояние перевозки 12 км | 1 т | 34 | СЦП3-2-12-1 |

 |
| Перечень сведений, необходимых для определения идентичности или однородности ТРУ, предлагаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) |
| Основные условия исполнения контракта, в том числе:-требования к порядку поставки товара, выполнению работ, оказанию услуг-предполагаемые сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг-порядок оплаты-размер обеспечения исполнения контракта-требования к гарантийному сроку ТРУ и (или) объему предоставления гарантий их качества | Наличие строительной техники, близость бетонного узла.Соответствие бетонной смеси заявленной маркиС 10.06.2014 по 15.09.2014 г.Расчет за фактически выполненные работы Заказчик производит в течение 30 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком счета, справки о стоимости работ (КС-3) и подписанного сторонами акта приема-сдачи выполненных работ (КС-2).  Расчеты производятся безналичным способом, в рублях Российской Федерации через Казначейство, путем перечисления денежных средств, платежным поручением Заказчика на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.2%36 месяцев |
| Предполагаемые сроки проведения закупки | май 2014г. |
| Срок предоставления ценовой информации | До 12.05.2014 |
| Место и порядок предоставления ценовой информации | **Информация направляется** в письменном виде на почтовый адрес и дублируется по факсу или на электронный адрес в виде сканированного документа с указанием в поле «Тема» «для Яковлевой И.М.».**Почтовый адрес:** 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, дом 20, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».**Электронный адрес:** **arhitectura.ad@yandex.ru****Контактный телефон: (39566) 3-24-59;**  **(39566) 3-24-59 факс****Контактные лица:** Яковлева И.М.Ответ на запрос ценовой информации должен содержать информацию:1. позволяющую Заказчику однозначно определить цену единицы товара, работы, услуги и общую цену контракта на условиях, указанных в запросе
2. срок действия цены
3. расчет такой цены
 |
| Проведение процедуры сбора данной информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика |

Запрос составил: И.М. Яковлева